炉料（含铁尘泥）方案

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铸造用炼铁固废炉料（含铁尘泥）对外销售 | 销售方式 |  |
| 交货地点 | 武钢三炼钢 | 合同数量 | 9000吨（以现场实际量为准） |
| 竞标内容、范围及时间要求 | 金资公司归口经营铸造用炼铁固废炉料（含铁尘泥）本次竞标销售量为9000吨（以现场实际量为准）,分为二个标段：第一标段5000吨、第二标段4000吨（上述吨位数量不作为合同依据）。2020年9月21日上午9时集中至我公司看货。合同执行期从2020年9月25日至2020年10月24日止。 |
| 竞标客户资质及其它相关要求 | 1、报名时需提供《企业营业执照》、《企业经营许可证》、《环保资质》；若为代理商需提供终端生产企业的委托书和环保资质资料；2、竞标客户必须于2020年9月21日下午16时前将公司报名资料原件送至我公司审核，待审核通过后方能取得竞价资格；3、因该资源属于固废和保产品种，环保要求较高，所以中标客户提货后必须直接运往指定的终端生产企业所在地，并有责任协助金资公司监管资源流向的义务；4、中标客户应在指定地点进行装车、转运和计量等工作；5、非武汉市批复的环保资质合同单位，只允许将其所购固废资源运往环保资质批复地，严禁在武汉市区域内中转、生产、储存等，并在运输、堆存及加工过程中严禁残渣、废液撒漏，不得造成二次污染，一经发现违反上述规定，扣除中标单位的保证金并终止合同；若造成环境污染事故，中标单位承担环境污染的全部责任；6、竞标客户参与竞价前须向东方钢铁在线平台缴纳竞标保证金陆万元整。7、东方钢铁在线平台服务费（0.8%）由买方承担。 |
| 技术标准及要求 | 铸造用炼铁固废炉料（含铁尘泥）是炼钢转炉冶炼过程中产生的炉料含铁尘泥，呈灰黑泥状，其中主要成份含有TFe(54%)、CaO(13%)、H2O(30%)及少量Zn、Pb、Cr等有色金属（产品质量以现场实物为准），主要应用于烧结球团冶炼铸造企业和水泥建材企业等。 |
| 质保期及售后要求 | 1、中标单位必须与金资公司签订产品销售合同、产品销售合同补充协议、安全环保治安防火管理责任协议和廉洁协议等。2、中标单位必须按金资公司规定时间节点提货，如当月未在规定时间内提货，严重影响到产权单位生产保产需要的，金资公司将按相关规定一次性扣除中标单位履约保证金陆万元整。3、每月根据生产部门的实际计划产量确定当月合同量，并签订当月销售合同，合同执行的截止日期为合同签订后的上月24日至次月25日止。4、经营部根据现场实际生产量，提前通知中标单位约定时间提货；若当月实际生产量少于合同计划量，合同按实际产量执行并据实结算，余量作废。 |
| 安全环保、运输、包装及其他需注明的要求 | 1、中标单位遵守金资公司发货的相关规章制度，服从金资公司的发货安排和要求。2、提货运输车辆必须满足武钢集团保卫部的要求，自行办理相关证件，遵守武钢安全、厂容环保规定。3、提货时发生装车运输费、计量费等由买方承担，装车和计量单位需具备武钢认可的资质。4、该资源因我公司或武钢有限生产需要，需返生产利用，我公司有权终止合同。5、提货单位必须积极配合产权单位生产现场保产要求，保证生产现场整洁，干净。提货单位人员、设施不得违反生产现场相关作业规定。6、违反武钢有限公司或金资公司规定将按相关制度罚没保证金。7、该资源销售为离线销售。 |
| 经办人 | 邹劲松 | 联系电话及日期 | 18971336958 2020年9月16日 |