**高炉水渣干渣混合物销售方案**

1. 该批 **高炉水渣干渣混合物** ，采取东方钢铁网在线招投标的自由报价模式（一次性报价）进行公开竞价，招投标数量约 **5000** 吨，具体以实际产生量为准。起拍价为 **99** 元/吨（含税自提），价高者得，最终确定1个买家。
2. 该批次物料，标卖方不提供检测数据，投标人可在投标前经由标卖方同意后到现场取样化验，一旦参与投标就视为认同，标卖后不做任何质量异议处理。
3. 结算方式: **款到发货** 。以每次提货单总价的100%预付货款（按实际过磅吨位多退少补）。
4. 标卖方将对投标人实行 **资格预审** 。
5. 本次竞价投标人资质及报名资格预审：

5.1终端用户要求： **广东省行政区域内** 的企业，同时必须为具备有 **固体废物** 相关处置能力的企业。

5.2投标人 **必须** 提供关于堆存能力、处置能力、企业环评认证及排污许可证等相关资料、证件（扫描件）给标卖方备案，具体如下：

1. 营业执照
2. 开户许可证
3. 排污许可证
4. 法人身份证
5. 当地环评及验收手续
6. 产品堆场是否有防渗、硬化、挡墙及顶棚（提供相片材料）

5.3投标人为经销商的，除必须提供上述资料外，还须提供终端使用客户关于委托处理该业务的委托书（法人签字加盖行政公章）。如未能提供以上相关资料备案的，视为违标，并扣除全部保证金。

5.4投标人向标卖方提供相关资质材料，我方将对该终端进行 **实地考察**  ，考察合格，方可拟定合同。

5.5如出现提供 **虚假材料** 者，扣除全部保证金，并拉入禁止发生交易的黑名单处理。

1. 本次高炉干渣提货地点为 **韶钢厂内** ，合同履行限期暂定为合同签订之日起1年。实际以标卖方处置节奏而定。
2. 评标原则及方法：本标采用最高报价为预中标价。最大中标家数1家。
3. 中标客户在签订合同3日内必须交纳合同履约保证金。
4. 运输车辆必须装备指定的GPS系统，发货过程不可出现场地中转或排运到其他地点，一经发现有不直接排运到报备终端用户的，立即终止买卖合同并扣除全部履约保证金。
5. 若数量已到合同约定，而合同期限未到，卖方有权选择续约或终止合同；若数量未到合同约定，而合同期限已到，则合同期终止。
6. 中标客户应遵守提货现场的安全培训要求、资质审核要求、车辆要求及相关的安全生产管理制度，服从现场人员的指挥和调度，不得污染仓储区域，入厂人员必须遵守卖方的各项规章制度。