武钢有限炼铁厂焦化分厂（焦化公司）3#焦炉拆除废旧耐材离线外发计划

具体品类整理如下：
	序号
	耐材种类
	数量（吨）

	1
	硅砖
	9745

	2
	硅砖隔热砖
	60

	3
	粘土砖
	2086

	4
	格子砖
	2185

	5
	缸砖
	178

	6
	炉门预制浇筑料块
	268

	7
	装煤孔浇注料块
	32

	8
	漂珠砖
	439

	9
	隔热砖
	240

	10
	耐火泥
	1800

	合计
	
	17033
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