新疆八一钢铁股份有限公司营销中心
客商入厂安全告知书

致：
为保障贵方人员、车辆在我公司厂区内作业期间的安全，预防和减少安全事故，依据国家相关法律法规及我公司安全管理规定，特制定本安全告知书。贵方在接到本告知书后，请务必对相关入厂人员（特别是驾驶员、业务人员等）进行传达、培训，并严格遵守。
一、 通用安全要求
所有入厂人员必须严格遵守国家法律法规及八钢公司《厂区交通安全管理办法》、《八钢厂区道路交通安全管控实施细则》等管理规章制度和警示标识要求。
1、不得使用报废、无保险、未年审、安全装置不全或被列入八钢厂区“限入名单”等车辆；按照要求提供符合排放要求的货运车辆（排放标准为国六）；进入八钢厂区前水箱必须排空。
2、 厂区内禁止酒后上岗、嬉戏打闹；进入生产区域或特定场所必须有现场负责人陪同，同时要求佩戴好安全帽、反光背心、爆闪灯、劳保鞋等个体防护用品；攀爬车辆进行高空作业时，必须系挂安全带。
3、 车辆行驶与装载要求：
①车辆按规定路线、规定速度行驶，按指定区域停放。（限速要求：冬季（11月 1日-3月31日）30公里/小时、夏季（4月1日-10月31日）40公里/小时。高架桥全年上坡≤15km/h、下坡≤10km/h、拐弯≤5km/h）。结冰、积雪、积水路面行驶或有浓雾等恶劣天气能见度在50米以内时，应当降低车速，行驶速度不超过20公里/小时,必要时仅允许空载/轻载车辆通行。
②进入厂区的机动车辆必须遵守高峰期限速、限行规定；
高峰期限行路段：八钢路1#岗～高架桥路段； 高峰期时间：早高峰 8:45-10:00，晚高峰17:30-18:30；高峰期限速标准：30公里/小时。
③机动车下坡必须挂低速挡，严禁空挡滑行，严禁超速、占道、压线、强行超车；遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆，车辆严禁在人行道、非机动车道行驶或停放。
④运输车辆装载物必须牢固、均衡，严禁超载、超限（超高、超宽、超长）、偏载、重心偏移；装载散状物料必须有效覆盖篷布，严禁抛洒滴漏。
⑤车辆在装卸点、等待区或坡道停车时，必须停稳熄火，拉紧手刹，并在车轮下正确放置掩木（至少两个），以防溜车。
⑥装卸作业时，司机及相关人员不得在车辆下方等危险区域。须与我方现场指挥人员或装卸设备保持安全距离，服从指挥。装卸完毕过磅时，严禁车辆在地磅及引坡区域内倒车（包括上秤前引坡区域、秤面上、下秤后未完全驶离前）。
⑦入厂车辆应保持良好安全技术状况，刹车、转向、轮胎、防滑装置完好，严禁故障车、报废车上路，禁止“带病”车辆进入厂区,车辆车身规范张贴高质量反光警示标语，无遮挡、无破损褪色。
4、应急响应：遇有紧急情况（如火警、泄漏），必须立即停止作业，听从我方人员指挥，迅速撤离至安全地带。
二、 责任与违约
贵方应对入厂人员、车辆的安全负全面主体责任；对引进车辆驾驶员进行安全交底，预防发生交通事故。
对于因违反本告知书及我公司规定而导致的安全事故、财产损失或生产影响，一切责任及后果由贵方承担。
我方将视违规情节，依据合同约定或公司规定，采取包括但不限于：警告、经济处罚、记客商不良行为、暂停业务合作等措施对贵方进行处罚和追责。




附件1：厂区交通一般违章类别
1、拉运超高、超宽、超长件未提前向安保部备案的；
2、前方车辆缓行/排队时借道超车、占道、插队的；
3、驾车未系安全带、接打电话、抽烟、违章掉头、违章停车的；
4、通过铁路道口违规通行、不减速停车的；
5、人行横道遇行人未减速让行的；
6、弯道转向未打转向灯、未鸣笛提示的；
7、不避让各类应急作业车辆的；
8、驾驶安全设施不全车辆上路的；
9、号牌遮挡、污损、不按规安装的；
10、违反厂区高峰通行管控的；
11、超速20%-50%的；
12、驾驶准驾不符车辆的；
13、逆向行驶的；
14、机动车客货混装的；
15、其他违反厂区交通安全管理的行为。
附件2：厂区交通严重违章类别
1、 超速50%-100%的；
2、 载人超员50%以上的；
3、 酒驾、醉驾的；
4、 违章引发重大交通事故的；
5、 事故、设施损坏后瞒报、逃逸的；
6、 违规强行通行、不听劝阻的；
7、 无证或驾照暂扣期间驾驶的；
8、 车辆偷盗、私带物资出厂的；
9、 拒不服从指挥造成交通拥堵的；
10、 伪造、变造、冒用号牌、行驶证、驾驶证的。

确认与回执
我方已收到并完全理解《八一钢铁营销中心客商入厂安全告知书》的全部内容，承诺将严格遵守，并将此要求传达至每一位可能入厂的员工及相关方人员。

客商（盖章）： ____________________ __ __

[bookmark: _GoBack]法定代表人（签字）： ________________________

日 期： ______年___月___日
