**玉钢高炉重力、槽下、旋风除尘灰回收加工反向竞价公告**

尊敬的买家：

欧冶循环宝(<http://www.bsteel.com.cn)平台将于2021年10月28日上午10：00>开始，对玉溪新兴钢铁有限公司（以下简称委托方）炼铁工序在生产过程中产生的高炉重力、槽下、旋风除尘灰回收加工项目通过网上反向竞价的方式，确定成交方，交易模式为公开减价加延时的方式（竞价截止时间前的5分钟内，只要有竞价方出价则系统自动在原有竞价截止时间的基础上顺延5分钟），按起始价及减价梯度报价，价低者成交。竞价资源及交易参数请参考下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场次名称 | 品名 | 单位 | 暂估数量  (年) | 项目地 | 起始价（元/吨）不含税 | 减价梯度（元/次）不含税 | 场次竞价保证金（元） |
| 玉钢高炉重力、槽下、旋风除尘灰回收加工反向竞价 | 高炉重力、槽下、旋风除尘灰回收加工 | 吨 | 30000 | 玉钢厂区内 | 203.94 | 1 | 500000 |

**一、回收加工工作内容：**

由成交方负责场地建设并提供磁选分离等设备收取高炉重力、槽下、旋风除尘灰，按相关安全、环保要求进行堆放、保管、分离选取加工工作，加工后的产品（污泥精和焦灰），经委托方检验合格后，运输至委托方指定堆放地点进行使用。

每月（约2500吨/月）拉出的重力、槽下、旋风除尘灰与返回的加工产品，以检验加权平均水份作为当月干基量依据，并按如下标准进行质量检验。

（一）、加工后返回产品总量占成交方拉出的重力、旋风、槽下除尘灰总量的65%，其中返回污泥精料占拉出总量的55%，焦灰占拉出总量的10%；

（二）、对加工后的精选料质量要求：污泥精品位：TFe≥52%；焦灰固定碳：含炭量≥68%。

（三）、不返回加工残留物的质量要求：尾灰含TFe≤15%。

（四）、对加工后的精选料的数量、质量考核：

1、返回数量按3个月为一个考核周期进行平均加权考核，总比例低于65%时，每降低1%,扣加工费10元/吨；

2、当返回的污泥精、焦灰数量合计大于65%时，超出部分不予结算；

3、当生产用矿结构发生重大改变时，干基返回的污泥精和焦灰总量按拉出量的65%进行考核。

4、污泥精TFe含量以52.0%为基础，对返回的污泥精的品位扣款按以下执行：①、TFe品位每降低一个百分点扣款20元/ 吨，累计扣款；TFe品位＜48.0%判废。②、未判废的批次，进行加权后结算。

5、焦灰固定碳含量以68.0%为基础，固定碳的扣款按以下执行：①、固定碳：每降低一个百分点扣款20元/ 吨，累计扣款；固定碳＜60.0%判废。②、未判废的批次，进行加权后结算。

对于判废的批次，均按50元/吨进行结算。

对于不返回的加工残留物，委托方每月组织随机取样3～4次，要求尾灰含TFe≤15%，若＞15%每超1%考核1元/吨，取样结果算术平均后该考核项并入加工费进行统一考核结算。

（五）、其它事宜：除尘灰出厂，加工后返回产品，均按进厂原燃料取样相关规定组织取样，进行全分析。因委托方设备或其它因素造成返回加工物料不能进厂卸货的（必须提供纸质材料），不对成交方进行考核,并在后期补足相应的数量。筛选后的尾灰由成交方自行处置，不得对环境造成污染，委托方不承担任何责任，并保留环保诉讼追责的权利。

（六）、合同期为一年（如合同期内，委托方除尘灰自行回收利用，可随时终止该加工合同）。

（七）、除尘灰加工费结算以一个自然月为一个周期，次月结算，届时，成交方开具委托方认可的月加工费（按双方确认的结算金额开具增值税发票），实行一票结算。委托方以6个月的商业承兑汇票进行支付 (提供虚假发票属违法行为,并应承担相应的法律责任)。

**二、对参与投标单位的要求：**

（一）、参加竞价的成交方需持有合法、长期有效的回收、利用、处理除尘灰的相关资质、保证各项处理条件和设施符合国家法律、法规要求，并在拉运过程及加工过程中符合环保要求，不产生对环境的二次污染。负责接受当地政府、环保等相关部门对回收、利用的监督、检查、执法。

（二）、具有高炉重力、旋风、槽下除尘灰铁焦分离回收技术能力及相关资质。

（三）、如定作方高炉卸灰点改造完成，承揽方必须使用吸排罐车拉运除尘灰。厂内卸灰点经吸排罐车拉运至除尘灰加工场地，除尘灰加工场地放灰点必须配备密封料仓或密闭灰仓，并配套相应收尘除尘设施，确保放灰无二次扬尘。

（四）、参与竞价的成交方需提供近三年（2018～2020年）承担过类似项目的证明材料（中标通知书、承包合同等证明文件）。

（五）、成交方没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题，无行贿等不良记录。

（六）、必须无条件接受现场安全教育，服从现场安全管理。

（七）、加工产品质量检验地点为玉钢质量计量检测中心，最终以该中心出具的检验结果为结算依据。

**特别约定：**

1、场次竞价保证金、交易服务费的支付方式为货币(人民币)。

2、出价及成交价不含交易服务费，交易服务费只对成交买家按成交总金额的1%收取，以下价格均为含税价。收费方式如下：

①、欧冶循环宝按成交金额的0.4%收取，竞价成交后交易服务费自动从成交方的“我的资金”里扣除；成交方自行在平台申请开票，欧冶循环宝开具税率为6%的增值税普通发票，联系方式：400-821-5025转5；

②、云南泛亚电子商务有限公司按成交金额的0.6%收取，成交方通过线下对公转账方式支付，泛亚电商公司开具税率为6%的增值税发票，联系方式：胡先生 18687813781，服务费收款账户如下：

收款单位名称：云南泛亚电子商务有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明昆钢支行

帐号：53001955037051002610

3、实地查验实物须戴安全帽，服从现场安排、注意安全；若发生安全事故，责任由意向竞价方自行承担。

4、成交后，成交方缴纳交易服务费，在系统上自动获取《成交通知单》。

5、成交方相关人员进入现场，必须无条件接受资产方现场安全教育，服从安全管理，如违反有关规定，委托方有权按照相关管理规定进行经济处罚。

7、成交方不按时签订合同，昆钢公司运营改善部及云南泛亚电子商务有限公司有权对缴纳的场次竞价保证金不予退还。

8、有意参加竞价的客户相关资质需在2021年10月26日下午16:00前，交委托方（联系人：史先生 电话：13908776861）审核确认后，方可参与竞价。（超过约定时间提交资质审核将不予受理）

9、本项目只对资质审核合格后的意向竞价方开放，请按下表要求缴纳场次竞价保证金至上海欧冶供应链有限公司，并在竞价前进行网上竞价申请，保证金经确认收到后可参与网上竞价。意向竞价买家缴纳保证金后，表明已完成现场踏勘，对本次竞价标的物的情况进行全面、详细的查看，已完全了解标的物的现状，没有异议，接受标的物现状。（报名、竞价保证金支付在竞价前完成）网上竞价交易结束后，竞价买家在平台上提交提现申请，3个工作日内向未成交的买家无息全额退还场次竞价保证金。成交买家缴纳的场次竞价保证金，在与资产方签订合同且履行完毕无异议，在平台上提交提现申请，3个工作日内无息退还。（保证金咨询电话：400-821-5025转5）

收款单位名称：上海欧冶供应链有限公司

开户银行：中国工商银行宝钢国贸支行

帐号：1001153819003214507

请各买家严格按以上收款信息支付保证金，谢谢！

**提醒事项：**

1、参与本次竞价客户需为欧冶循环宝平台交易会员，请意向竞价客户在本项目开始前自行登录平台注册并完成交易会员认证，注册网址：<http://www.bsteel.com.cn>，客服电话：400-821-5025转5，若意向竞价客户未及时完成交易会员认证导致无法参加竞价，昆钢公司运营改善部及泛亚电商不承担责任。

2、昆钢公司运营改善部不提供操作用电脑，请竞价买家自备。

3、竞价方式采用网上竞价，请竞价客户在其它具备上网条件的场所自主完成竞价。

4、竞价过程中，如发现系统异常，竞价客户须在竞价结束前及时通过电话、微信、截图、拍照等方式提报，并保留相关信息记录以备查。如未及时反映，以系统自动生成的结果为准。

**免责条款：**

1、基于昆钢公司运营改善部及泛亚电商不能控制电讯信号的中断和连接以及互联网的畅通，也不能保证您自身网络设备及电讯设备的稳定性，由此原因而使您遭受的损失，由您本人自行承担，昆钢公司运营改善部及泛亚电商不负有任何法律责任。

2、由于地震、水灾、火灾、暴动、罢工、战争、政府管制、国际或国内的禁止或限制以及技术故障、电子故障等不可抗力因素导致的交易中断、延误等风险，昆钢公司运营改善部及泛亚电商不承担责任。

如需了解更多详情，请关注以下公众号及时获取相关竞价信息。

微信公众号：昆钢客户之窗

看货时间：2021年10月28日以前。

看货联系人：史先生 13908776861

业务咨询联系电话：刘女士0871-68602011 15587023429 李先生 13888210823

客服电话：400-821-5025转5

投诉电话：0871-68602848

欢迎广大买家踊跃参加！

如有任何疑问，欢迎垂询！

昆钢公司运营改善部

2021年10月19日