1、本次拍卖价格为含税价。

2、装卸费、运费、人工费买家自行承担。设备及管道拆除工作由买方负责。

3、图片仅供参考，竞买方可在竞价报名时间内联系公布的联系人查看标的物实物，所有实物均以竞买方看到的实物为准，无疑问或未实际查看的表示其默认实物标的。中标后不得对标的物实物提出任何异议。实际重量以过磅为准。

4、竞价完成后，在规定期限内，中标方缴纳拉运保证金后与我公司签订中标履行合同及其它相关文件。

5、其它事宜参照中标履行合同执行。

6、切割作业人员必须持有特种作业操作证，气瓶运输车辆需持有危险物品运输许可证。禁止液化气瓶进厂，进厂气瓶要求气瓶防震圈及安全帽完好。高空作业做好安全防护。

另需注意：

1、中标单位设备拆除过程中涉及的切割动火作业，操作者必须持有焊接作业操作证，无证人员禁止操作；
2、中标单位设备拆除过程中所使用的工业气瓶必须由取得危险品运输许可的车辆运输进厂，禁止液化气气瓶入厂，工业气瓶要求完好可靠（安全帽、防震圈）；
3、中标单位签订合同时必须同时签订《安全管理协议》并接受保菱公司的安全教育培训及安全告知管理；
4、设备拆除过程中操作者必须严格执行劳动防护用品穿戴管理（安全帽、安全带等），并接受保菱公司的监督管理，对违章冒险作业行为，保菱公司按照《安全管理协议》内有关要求进行考核处理；
5、设备拆除过程中严格执行公司主管人员的指示要求，对未在此次招标范围内的设备、工具禁止拆除、装载处理；
6、设备拆除过程中使用的工具及防护设施由中标单位自行准备，保菱公司可配合提供起重机使用。

10吨天车招标注意事项：

1、中标单位负责10吨天车的拆解、吊装及运输工作，拆解作业前需签订《安全生产管理协议》并落实安全培训、安全风险告知管理；
2、中标单位的施工作业人员涉及特种作业的必须提供特种作业操作证（如切割作业需提供焊工证）；
3、动火作业需提前办理动火作业审批并落实安全防护措施；
4、施工作业过程中作业人员必须全程佩戴符合标准的劳动防护用品（全身式安全带、安全帽等）。

**请注意开票税率！！**