
棒一废旧生产线处置界面

棒一废旧生产线处置设备主要包含：上料台架、加热炉、轧机、飞剪等机械设备和电气设备，存放于鄂钢钢轧厂棒一厂房内。为更清晰的了解待处置设备设施，现对处置设备及涉及的拆除界面做以下描述：
处置交付设备拆除总原则

以设备本体为限（含设备钢制盖板、预埋件、工艺产生废料氧化铁皮），地面不得开挖。

二、不在处置交付范围内的设备（部件），包括但不限于： 

建筑物：厂房、配电站（所）、办公室、厕所等及其附属物；

2、构筑物：池、电缆竖井等； 

照明系统、通风系统、消防水管等； 

电缆桥架等； 

行车设备及其电气控制设备。
三、处置交付范围主要资产描述 

主要设备清单如下，具体处置界面以现场踏勘为准。

	序号
	资产名称
	数量
	单位
	备注

	1
	上料台架设备系统
	1
	套
	含坯料跨起重机改造项目涉及设备

	2
	缓冷坑系统
	1
	套
	含起重机、揭盖机

	3
	加热炉设备系统
	1
	套
	蓄热式步进梁加热炉（含液压站）

	4
	移钢机设备系统
	1
	套
	

	5
	粗轧机系统
	7
	架
	3平（Φ550）、4平（Φ450）（含液压润滑站）

	6
	飞剪设备系统
	3
	套
	1#飞剪、2#飞剪、3#飞剪

	7
	中轧设备系统
	6
	架
	3平3立（Φ400）（含液压润滑站）

	8
	精轧设备系统
	6
	架
	3平3立（Φ300）（含液压润滑站）

	9
	冷床设备系统
	1
	套
	上钢装置、90米、90米辊道（含滑板液压站）

	10
	冷剪设备系统
	1
	套
	最大剪切力：650吨

	11
	定尺机
	1
	套
	

	12
	收集包装设备系统
	1
	套
	含精整液压站

	13
	整流变压器电气设备系统
	1
	套
	含5台变压器

	14
	动力变压器电气设备系统
	1
	套
	含3台变压器

	15
	电机设备系统
	22
	台/套
	含19台主电机、3台飞剪和冷床区辅传动电机设备

	16
	变频柜电气设备系统
	1
	套
	以现场实物为准

	17
	电气传动柜及低压开关柜系统
	1
	套
	以现场实物为准

	18
	水处理系统设备
	1
	套
	含泵房管道及泵组及部分电气设备


PAGE  
14
第 14 页 共 14 页

